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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
Таблица 1.
	Наименование организации
	

	Город
	

	*ФИО
	

	*Телефон
	

	*e-mail
	


*обязательно к заполнению 
Таблица №2 Основные характеристики:
	Наименование
	Материал корпуса
	Приводной элемент
	Маркировка взрывозащиты
	Класс исполнения
	Подключение
	Протокол
	Кол-во, шт.

	
	Полиамид
	Алюминиевый сплав
	Оцинкованная сталь
	Нержавеющая сталь
	Механический
	Геркон
	Фотоэлемент
	Exd
	Exm
	Exi
	А
	В
	2-х проводное
	4-х проводное (с Реле)
	Не требуется
	Modbus
	HART
	

	Спектрон-535
	☐
	☐
	
	☐
	☐1
	☐2
	
	☐
	☐
	☐
	☐2
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	

	Спектрон-512
	
	☐
	
	☐
	
	
	☐
	☐
	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	


1 только для Exi и Exm 
2 только для Exd оболочки







Кабельные ввода с резьбой М20х1,5 подбираются только для маркировки взрывозащиты Exd

Таблица №3 Кабельные вводы:
	Обозначение
	
Расшифровка

	Оцинкованная 
сталь
	Нержавеющая сталь
	

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М
	КВБ-12/8-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-М
	КВБ-15/10-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М
	КВБ-18/12-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-М
	КВБ-20/14-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-
2У-М
	КВБ-12/8-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-
2У-М
	КВБ-15/10-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-
2У-М
	КВБ-18/12-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-2У-М
	КВБ-20/14-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М
	КВМ-10/6-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М
	КВМ-10/8-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М
	КВМ-12/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М
	КВМ-15/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-15/12-М
	КВМ-15/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М
	КВМ-20/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М
	КВМ-10/6-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М
	КВМ-10/8-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М
	КВМ-12/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М
	КВМ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М
	КВМ-15/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М
	КВМ-20/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М-20х1,5
	КВБМ-10-8/4-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М-20х1,5
	КВБМ-12-10/6-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля

	КВН-10-М
	КВН-10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=6-10 мм

	КВН-12-М
	КВН-12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	КВН-14-М
	КВН-14-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	ШТУЦЕР-20-G1/2н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	ШТУЦЕР-20-G3/4н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М
	ЗАГЛУШКА-
Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм








Кабельные ввода с резьбой G/2 подбираются для маркировки взрывозащиты Exi и Exm (кроме приборов в оцинкованной стали)


	Обозначение
	Расшифровка

	Оцинкованная сталь
	Нержавеющая сталь 
	

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М-G1/2
	КВБ-12/8-Н-G1/2
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12мм и проходным диаметром кабеля d=4-8мм

	КВБ-15/10-М-G1/2
	КВБ-15/10-Н-G1/2
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М-G1/2
	КВБ-18/12-Н-G1/2
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-2У-М-G1/2
	КВБ-12/8-2У-Н-G1/2
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-2У-М-G1/2
	КВБ-15/10-2У-Н-G1/2
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-2У-М-G1/2
	КВБ-18/12-2У-Н-G1/2
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М-G1/2
	КВМ-10/6-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М-G1/2
	КВМ-10/8-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М-G1/2
	КВМ-12/10-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М-G1/2
	КВМ-15/10-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-М-G1/2
	КВМ-15/12-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М-G1/2
	КВМ-20/12-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля

	КВН-10-М-G1/2
	КВН-10-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм

	КВН-12-М-G1/2
	КВН-12-Н-G1/2
	кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М-G1/2
	ЗАГЛУШКА-Н-G1/2
	заглушка для отверстий с резьбой G1/2





	Вид взрывозащиты:
	Exd
	Взрывонепроницаемая оболочка

	
	Exi
	Искробезопасная электрическая цепь

	
	Exm
	герметизация компаундом

	Класс исполнения
	«А»
	Одно действие

	
	«В»
	Два действия

	в конце маркировки кабельного ввода ставится индекс материала (пример: КВН-12-М, где М – индекс материала). Доступны следующие виды материала: оцинкованная сталь (индекс Х = «М»), нержавеющая сталь (индекс Х = «Н»). В ячейку «Материал» прописывайте букву требуемого индекса (М или Н).
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