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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ИЗВЕЩАТЕЛЯ ПЛАМЕНИ СПЕКТРОН EXD.
	Наименование организации
	

	Город
	

	ФИО
	

	Телефон
	

	e-mail
	


 
	Базовая модель прибора
	Материал исполнения
	Необходимый тип выходов
	Видеомодуль
	 

	
	Алюминий
	Оцинков. сталь
	Нержав. сталь
	Реле
	RS485 протокол Modbus RTU -
	Токовая петля 4/20 протокол HART
	IP-модуль
	AHD-модуль
	Количество шт.

	Спектрон-901 Exd (4ИК/УФ)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	Спектрон-901 Exd (4ИК/УФ) с видеомодулем
	☐
	 
	☐
	Х
	Х
	Х
	☐
	☐
	 

	Спектрон-804 Exd (4ИК) 
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	 

	Спектрон-804 Exd (4ИК) с видеомодулем
	☐
	 
	☐
	Х
	Х
	Х
	☐
	☐
	 

	Спектрон-801 Exd (3ИК)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	☐
	 
	 
	 

	Спектрон-701 Exd (3ИК)
	☐
	☐
	☐
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	Спектрон-601 Exd (ИК/УФ) 
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	☐
	 
	 
	 

	Спектрон-601 Exd (ИК/УФ) с видеомодулем
	☐
	 
	☐
	Х
	Х
	☐
	☐
	☐
	 

	Спектрон-501 Exd (ИК/УФ) 
	☐
	☐
	☐
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	Спектрон-401 Exd (УФ) 
	☐
	☐
	☐
	Х
	 
	 
	 
	 
	 

	Спектрон-401.01 Exd (УФ)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х 
	 
	 
	 
	 

	Спектрон-401 Exd-Modbus (УФ)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	
	
	
	

	Спектрон-401.01 Exd-Modbus (УФ)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	
	
	
	

	Спектрон-401 Exd- HART (УФ)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Спектрон-401.01 Exd- HART (УФ)
	☐
	☐
	☐
	Х
	Х
	Х
	
	
	


Х – по умолчанию в приборе.

*Виды кабельных вводов
	Тип резьбы под кабельные
вводы*
	ввод №1
	ввод №2
	Комплектация вводами**

	М20х1,5
	☐
	☐
	

	В маркировке кабельного ввода ставится индекс материала (пример: КВН-12-М, где М – индекс материала). Доступны следующие виды материала: оцинкованная сталь «М», нержавеющая сталь индекс «Н.


* - по умолчанию исполнение с двумя отверстиями с резьбой М20х1,5 под кабельные вводы. 
** - типы вводов смотреть в таблице 1.

	*Совместимость протоколов с извещателями других производителей (адреса и расклад регистров):
	Да
☐
	Нет
☐


*Совместимость с интерфейсами и протоколами приборов других производителей (название фирмы или прибора) - ______________________________________________________________

*Требуется ли предварительная настройка параметров извещателя:
	Дальность обнаружения
	            м.
	выбирается из руководства по эксплуатации на извещатель

	Время сработки
	            с.
	выбирается из руководства по эксплуатации на извещатель

	Управление термостатом
	разрешена ☐
	запрещена ☐
	проверка неисправности термостата разрешена/запрещена

	Проверка запылённости
	разрешена ☐
	запрещена ☐
	проверка запыленности стекла разрешена/запрещена

	Работа реле пожар
	с фиксацией ☐
	без фиксации ☐
	с фиксацией/ без фиксации





	Дополнительное оборудование 
	Вид исполнения
	Количество, шт.

	Коммутационная коробка *
Релион-ККВ
	☐ Проходная
☐ Угловая
☐ Тройниковая
☐ Крестовая
	

	Кронштейн на столб (опору) диаметром 100 – 300 мм*
	☐ Оцинкованная сталь
☐ Нержавеющая сталь
	

	Кронштейн на угол здания 
Спектрон-АУ*
	☐ Оцинкованная сталь
☐ Нержавеющая сталь
	

	Тестовый излучатель *
Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) 
	☐ Требуется
☐ Не требуется
	

	Настроечный излучатель *
Спектрон-ИТ–12-Exd (красный)
	☐ Требуется
☐ Не требуется
	

	Бленда оптическая*
(ограничивает угол обзора)
	☐ Спектрон-01-М
☐ Спектрон-02-М
☐ Спектрон-03-М
	


*  поля, необязательные к заполнению.                                                                                    
  Без заполненного опросного листа прибор изготавливается стандартный.
Таблица 1. Кабельные вводы:
	Обозначение
	Расшифровка

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-М
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-2У-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-2У-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-2У-М/Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М/Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М/Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М/Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М/Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм 
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