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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ВЗЫРОВОБЕЗОПАСНОГО ТАБЛО СВЕТОВОГО И СВЕТОЗВУКОВОГО
ТСВ/ТСЗВ/ТСВД/ТСЗВД/ТСВГ/ТСЗВГ ПРОМЕТЕЙ.
Таблица 1. Контактная информация
	Наименование организации:
	

	Город:
	

	*ФИО:
	

	*Телефон:
	

	*e-mail:
	


*не обязательно к заполнению 


Таблица 2. Форма заказа
	Базовая модель прибора
	Материал исполнения, Х
	Напряжение, Y
	Увеличенная яркость свечения «-ЯС», Z
	Независимое, гальванически развязанное управление, v1 (V)
	Общее питание, две линии управления,
v2 (V)
	Доп.
оборудование
	Количество изделий для заказа

	
	ABS-пластик
	Алюмин. сплав
	Оцинков. сталь
	Нержав. сталь
	12-36В
	12-36В РИП
	220В
	220В РИП
	
	
	
	СЗК
	Спектрон-USB-485
	Кабельные вводы, кол-во
	

	ТСВ-Exd-X-Прометей-Y-Z
	
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	☐
	
	
	

	ТСЗВ-Exd-X-Прометей-Y-Z
	
	☐
	
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	

	ТСВД-Exd-X-Прометей-Y-Z-V
	
	☐
	
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	

	ТСЗВД-Exd-X-Прометей-Y-Z-V
	
	☐
	
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	

	ТСВ-Exi-X-Прометей-Y-Z
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	

	ТСЗВ-Exi-X-Прометей-Y-Z
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	

	ТСВД-Exi-X-Прометей-Y-Z-V
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	

	ТСЗВД-Exi-X-Прометей-Y-Z-V
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	

	ТСВ-Exm-X-Прометей-Y-Z
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	

	ТСЗВ-Exm-X-Прометей-Y-Z
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	

	ТСВД-Exm-X-Прометей-Y-Z-V
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	

	ТСЗВД-Exm-X-Прометей-Y-Z-V
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	
	☐
	
	☐
	☐
	☐
	☐
	
	
	

	ТСВГ-Exi-X-Прометей-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	☐
	
	

	ТСВГ-Exm-X-Прометей-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	☐
	
	

	ТСЗВГ-Exi-X-Прометей-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	☐
	
	

	ТСЗВГ-Exm-X-Прометей-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	☐
	
	

	ТСВ-Exi-X-Прометей-МИНИ-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	
	
	

	ТСВ-Exm-X-Прометей-МИНИ-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	☐
	
	
	
	
	☐
	
	
	

	ТСЗВ-Exi-X-Прометей-МИНИ-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	
	
	

	ТСЗВ-Exm-X-Прометей-МИНИ-Y
	
	
	☐
	☐
	☐
	
	☐
	
	
	
	
	☐
	
	
	

	ТСВ-Exd-X-Прометей-ПРОФИ-Y
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	
	
	

	ТСЗВ-Exd-X-Прометей-ПРОФИ-Y
	
	☐
	
	
	☐
	
	
	
	
	
	
	☐
	
	
	

	Дополнительно:
	Указать вариант текста для световых/светозвуковых табло:


	
	При проставлении кол-ва кабельных вводов указать тип кабельных вводов согласно таблице 3:


	Важно!
Изделия с видом взрывозащиты Exi и исполнением «-ЯС» могут быть использованы только при напряжении 12 В.




Таблица №3 Кабельные вводы
	[bookmark: _Hlk219965419]Обозначение
	Расшифровка

	Оцинкованная 
сталь
	Нержавеющая сталь
	

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М
	КВБ-12/8-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-М
	КВБ-15/10-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М
	КВБ-18/12-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-М
	КВБ-20/14-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-2У-М
	КВБ-12/8-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-
2У-М
	КВБ-15/10-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-
2У-М
	КВБ-18/12-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-2У-М
	КВБ-20/14-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М
	КВМ-10/6-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М
	КВМ-10/8-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М
	КВМ-12/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М
	КВМ-15/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-15/12-М
	КВМ-15/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М
	КВМ-20/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М
	КВМ-10/6-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М
	КВМ-10/8-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М
	КВМ-12/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М
	КВМ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М
	КВМ-15/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М
	КВМ-20/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М-20х1,5
	КВБМ-10-8/4-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М-20х1,5
	КВБМ-12-10/6-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля

	КВН-10-М
	КВН-10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=6-10 мм

	КВН-12-М
	КВН-12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	КВН-14-М
	КВН-14-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	ШТУЦЕР-20-G1/2н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	ШТУЦЕР-20-G3/4н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М
	ЗАГЛУШКА-
Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм


	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-
G1/2-М
	ШТУЦЕР-G1/2-Н
	с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-
G3/4-М
	ШТУЦЕР-G3/4-Н
	с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М
	ЗАГЛУШКА-Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм 
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