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Опросный лист для заказа рупорного оповещателя Прометей
Таблица №1
	*Наименование организации
	

	*Город
	

	*ФИО
	

	*Телефон
	

	*e-mail
	


     *обязательно к заполнению 

Таблица №2

	Исполнение
	Мощность
	Кол-во

	
	10 Вт
	15 Вт
	20 Вт
	25 Вт
	30 Вт
	50 Вт
	

	ГВР-Exm-ХХ-Прометей
	☐
	☐
	 
	☐
	 
	 
	

	ГВР-Exd-ХХ-Прометей
	☐
	 
	☐
	 
	☐
	☐
	

	РЗОР-Exm-ХХ-Прометей
	☐
	☐
	 
	☐
	 
	 
	

	РЗОР-Exd-ХХ-Прометей
	☐
	 
	☐
	 
	☐
	☐
	

	ГВР-Exd-А*-ХХ-Прометей
	
	
	☐
	
	☐
	
	

	РЗОР-Exd-А*-ХХ-Прометей
	
	
	☐
	
	☐
	
	


* - рупор из алюминиевого сплава

Выбор кабельных вводов для подключения оборудования
Конструкцией оповещателя предусмотрено два отверстия под кабельные вводы с установочной резьбой М20х1,5. Исключения:
1. в оповещателях с маркировкой ГВР-Exm не предусмотрены кабельные вводы – оповещатель укомплектован кабелем в металлорукаве с внутренним проходным диаметром 10мм и длинной не 1 метр;
2. в оповещателях с маркировкой РЗОР-Exm – предусмотрено одно отверстие под кабельный ввод (в таблице 3 отметить количество не более 1 шт.)







Таблица №3 Кабельные вводы
	[bookmark: _Hlk219965419]Обозначение
	
Расшифровка

	Оцинкованная 
сталь
	Нержавеющая сталь
	

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М
	КВБ-12/8-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-М
	КВБ-15/10-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М
	КВБ-18/12-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-М
	КВБ-20/14-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-
2У-М
	КВБ-12/8-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-
2У-М
	КВБ-15/10-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-
2У-М
	КВБ-18/12-
2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-2У-М
	КВБ-20/14-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М
	КВМ-10/6-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М
	КВМ-10/8-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М
	КВМ-12/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М
	КВМ-15/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-15/12-М
	КВМ-15/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М
	КВМ-20/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М
	КВМ-10/6-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М
	КВМ-10/8-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М
	КВМ-12/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М
	КВМ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М
	КВМ-15/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М
	КВМ-20/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М-20х1,5
	КВБМ-10-8/4-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М-20х1,5
	КВБМ-12-10/6-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12,  резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля

	КВН-10-М
	КВН-10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=6-10 мм

	КВН-12-М
	КВН-12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	КВН-14-М
	КВН-14-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	ШТУЦЕР-20-G1/2н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	ШТУЦЕР-20-G3/4н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М
	ЗАГЛУШКА-
Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм
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