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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ТЕПЛОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ СПЕКТРОН.
	Наименование организации:
	

	Город:
	

	*ФИО:
	

	*Телефон:
	

	*e-mail:
	


* обязательно к заполнению 
	№
п/п
	Запрашиваемые данные
	Технические характеристики.
Данные.

	-
	Наименование изделия
	Охранный извещатель

	1
	Вид охранного извещателя
	☐Объёмный оптико-электронный
☐Поверхностный-звуковой
☐Точечный магнитоконтактный

	2
	Материал корпуса
	☐ABS-пластик
☐Алюминиевый сплав
☐Нержавеющая сталь

	3
	Вид взрывозащиты
	☐Exd
☐Exi

	4
	Напряжение питания*
	☐180В
☐250В

	5
	Тип крепления**
	☐Торцевой
☐Накладной

	6
	Дальность и угол обнаружения***
	☐Дальность не менее 12м. Угол 90°
☐Дальность не менее 10м. Угол 7°


* - Для точечных магнитоконтактных извещателей с видом взрывозащиты Exd.
** - Для точечных магнитоконтактных извещателей с видом взрывозащиты Exd и Exi.
*** - Для объёмных оптико-электронных извещателей.

Примечание:
Объёмный оптико-электронные и поверхностно-звуковые охранные извещатели изготавливаются в корпусе только из ABS-пластика и имеются вид взрывозащиты Exi.


Кабельные вводы
	Обозначение
	Расшифровка

	Оцинкованная
сталь и алюминиевый сплав
	Нержавеющая сталь
	

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-М
	КВБ-12/8-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-М
	КВБ-15/10-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-М
	КВБ-18/12-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-М
	КВБ-20/14-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с одинарным уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

	КВБ-12/8-2У-М
	КВБ-12/8-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВБ-15/10-2У-М
	КВБ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВБ-18/12-2У-М
	КВБ-18/12-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВБ-20/14-2У-М
	КВБ-20/14-2У-Н
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=13-20 мм и проходным диаметром кабеля d=7-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-М
	КВМ-10/6-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-М
	КВМ-10/8-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-М
	КВМ-12/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-М
	КВМ-15/10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-15/12-М
	КВМ-15/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-М
	КВМ-20/12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с одинарным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа кабеля в металлорукаве

	КВМ-10/6-2У-М
	КВМ-10/6-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	КВМ-10/8-2У-М
	КВМ-10/8-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм

	КВМ-12/10-2У-М
	КВМ-12/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/10-2У-М
	КВМ-15/10-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм

	КВМ-15/12-2У-М
	КВМ-15/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	КВМ-20/12-2У-М
	КВМ-20/12-2У-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с двойным уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм

	Кабельные вводы с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля в металлорукаве

	КВБМ-10-8/4-2У-М-20х1,5
	КВБМ-10-8/4-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-8 мм и проходным диаметром кабеля d=2-4 мм

	КВБМ-12-10/6-2У-М-20х1,5
	КВБМ-12-10/6-2У-Н-20х1,5
	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=6-10 мм и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля

	КВН-10-М
	КВН-10-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=6-10 мм

	КВН-12-М
	КВН-12-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	КВН-14-М
	КВН-14-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-14 мм

	Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе

	ШТУЦЕР-20-G1/2н-М
	ШТУЦЕР-20-G1/2н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	ШТУЦЕР-20-G3/4н-М
	ШТУЦЕР-20-G3/4н-Н
	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4с одинарным уплотнением и проходным диаметром d=8-12 мм

	Заглушка

	ЗАГЛУШКА-М
	ЗАГЛУШКА-Н
	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм
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КВБ – для монтажа бронированного кабеля
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КВБ-2У – для монтажа бронированного кабеля с двойным уплотнением
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КВМ – для монтажа кабеля в металлорукаве
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КВН – для монтажа открытого кабеля
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ШТУЦЕР – для монтажа кабеля в трубе
	
[image: ]
ЗАГЛУШКА – для глушения 
свободных отверстий под КВ

	Рисунок Б1 – Схема вводных устройств
0 – Присоединительная резьба; 1 – Кольцо уплотнительное; 2 – Корпус; 3 – Уплотнительная втулка внутренней оболочки; 4 – Кольцо; 5 – Гайка накидная; 6 – Конус; 7 – Уплотнительная втулка внешней оболочки; 8 – Гайка прижимная; 9 – Штуцер для металлорукава; 10 – Резьба для присоединения трубы.
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